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	序号
	物品名称
	规格尺寸
	数量
	单位
	单价（元）
	总价（元）
	主要技术参数与工艺要求

	1
	消音器
	900mm*900mm*1000mm
	4
	台
	
	
	1.结构：采用变阻抗复合式结构，内置高效吸声材料。
2.材质：外壳为不锈钢钢板，厚度≥1.0mm，采用焊接工艺成型。
3.性能：消声器插入损失 ≥ 18dB(A)；沿程阻力 ≤ 10Pa。

	2
	消音弯头
	900mm*900mm
	2
	台
	
	
	1.结构：采用变阻抗复合式结构，内置高效吸声材料。
2.材质：外壳为不锈钢钢板，厚度≥1.0mm，采用焊接工艺成型。
3.性能：消声器插入损失 ≥ 18dB(A)；沿程阻力 ≤ 10Pa。

	3
	管道
	900mm*900mm*1000mm
	8
	节
	
	
	材质：外壳为不锈钢钢板，厚度≥1.0mm，采用焊接工艺成型。

	4
	设备基座
	根据消音器尺寸定制
	8
	副
	
	
	1.结构：采用角钢和/或槽钢焊接构成稳固框架。
2. 工艺：所有钢构件必须进行彻底的防锈、防腐处理（如镀锌或喷涂高性能防锈漆）。

	5
	辅材
	
	1
	项
	
	
	根据现场自行考虑

	合计：
	



